400 450 500 550 600 650 700

-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800

8168. / 88 P1 6.323 0.4366E-02 P2 0.2623E-03 0.1195E-05 P3 -3.142 2.372

450 500 550 600 650 700

-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800

0.1968E+05/ 88 P1 6.370 0.2888E-02 P2 -0.2283E-03 0.7403E-06 P3 8.243 1.662