Energy loss NEUT101 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 2 4 6 8 10 12 14

489.1 / 35 P1 9291. 45.58 P2 3.603 0.2199E-02 P3 0.4471 0.2848E-02

Energy loss NEUT102 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

0 2 4 6 8 10 12 14

30.62 / 36 P1 4485. 27.39 P2 7.217 0.4501E-02 P3 0.7373 0.1177E-01