Energy loss NEUT101 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 2 4 6 8 10 12 14

517.2 / 35 P1 8821. 43.63 P2 3.599 0.2065E-02 P3 0.4293 0.2673E-02

Energy loss NEUT102 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

0 2 4 6 8 10 12 14

37.89 / 38 P1 4076. 24.61 P2 7.238 0.4407E-02 P3 0.7024 0.8823E-02